|  |  |
| --- | --- |
| **БРОЈ ПРИЈАВЕ**  | *(попуњава јединица локалне самоуправе)* |

**СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА**

**у 2021 години**

***ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР***

|  |  |
| --- | --- |
| ***НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА*** |  |

**ПРИЈАВА**

**НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА**

 ***1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Пун назив привредног субјекта**  |  |
| **2.** | **Правна форма** |  |
| **3.** | **Скраћени назив правног лица** |  |
| **4.** | **Матични број**  |  |
| **5.** | **Порески идентификациони број**  |  |
| **6.** | **Седиште**  | **Место** |  |
| **Јединица локалне самоуправе** |  |
| **Поштански број** |  |
| **7.** | **Адреса за слање поште****(навести и поштански број)** |  |
| **8.** | **Број телефона** |  |
| **9.** | **Број факса** |  |
| **10.** | **Електронска пошта** |  |
| **11.** | **Интернет адреса** |  |

 ***2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12.** | **Име и презиме**  |  |
| **13.** | **Пол** |  🞏 мушки 🞏 женски |
| **14.** | **Телефон** |  |
| **15.** | **Мобилни телефон** |  |
| **16.** | **Електронска пошта** |  |

 ***3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.** | **Година оснивања**  |  |
| **18.** | **Назив и шифра делатности** |  |
| **19.** | **Према подацима из финансијског извештаја за 2020. годину привредни субјект је разврстан у:** | 🞏 микро 🞏 мало🞏 средње🞏 остало |
| **21.** | **Опис делатности** |  |

**4. ВРСТЕ МЕРА ЗА КОЈЕ СЕ НУДИ УСЛУГА (Испред појединачне мере за коју се конкурише уписати Х)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова |
|  | замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на, породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима |

**5. ЦЕНОВНИК** (попуњава се само за меру за коју се нуди услуга из дела 4)

**Напомена – све цене морају бити дате у РСД са ПДВ-ом**

|  |
| --- |
| **Мера 1.** Уградња и набавка материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа и станова* минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације

  |
| Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградњепо метру квадратном | Укупна цена по метру квадратном |
| Контактна фасада са стиропором 10 cm позиција обухвата следеће:Израда термоизоловане фасаде са завршном обрадом заглађеним фасадним малтером. Термоизолацију извести лепљењем плоча од експандираног полистирена, типа Austrotherm EPS AF или сличне дебљине 10cm са свом потребном претходном припремом. Стиропор лепити лепком за стиропор и нивелисати. Уградити пластичне котве, анкере, 5-6kom/m2 као и металне и пвц профиле за заштиту углова и ивица фасаде. Преко плоча равномерно нанети лепак за стиропор у слоју 2-3mm и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети други слој лепка за стиропор дебљине 2-3mm, за изравнање целе површине. Након тога обавезно нанети подлогу за фасадни малтер у боји малтера на суву подлогу нанети завршну обраду у виду премаза на бази акрилата, отпорног на атмосферске утицаје и ув зрачење. Позицијом обухватитит потребну радну скелу. Обрачун се врши по m2 постављеног стиропора. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Рок важења цена: шест месеци од отварања понуда  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Мера 2.** замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на, породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима. Подразуевани прозор је ПВЦ прозор са U ≤ 1,5 W/m2K, беле боје без ролетни и комарника. Подразумевана врата су ПВЦ врата са U ≤ 1,6 W/m2K, беле боје. |
| Назив производа | Цена материјала по метру квадратном | Цена уградњепо метру квадратном | Укупна цена по метру квадратном |
|  |  |  |  |
| Једнокрилни ПВЦ прозор 500 x 500 mm |  |  |  |
| Једнокрилни ПВЦ прозор 500 x 600 mm |  |  |  |
| Једнокрилни ПВЦ прозор 600 x 500 mm |  |  |  |
| Једнокрилни ПВЦ прозор 600 x 600 mm |  |  |  |
| Једнокрилни ПВЦ прозор 800 x 800 mm |  |  |  |
| Једнокрилни ПВЦ прозор 600 x 1200 mm |  |  |  |
| Једнокрилни ПВЦ прозор 800 x 1000 mm |  |  |  |
| Једнокрилни ПВЦ прозор 800 x 1200 mm |  |  |  |
| Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1000 mm |  |  |  |
| Једнокрилни ПВЦ прозор 1000 x 1200 mm |  |  |  |
| Двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 600 mm |  |  |  |
| Двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 800 mm |  |  |  |
| Двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1000 mm |  |  |  |
| Двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1200 mm |  |  |  |
| Двокрилни ПВЦ прозор 1200 x 1400 mm |  |  |  |
| Двокрилни ПВЦ прозор 1400 x 1000 mm |  |  |  |
| Двокрилни ПВЦ прозор 1400 x 1200 mm |  |  |  |
| Двокрилни ПВЦ прозор 1400 x 1400 mm |  |  |  |
| Двокрилни ПВЦ прозор 1600 x 1200 mm |  |  |  |
| Двокрилни ПВЦ прозор 1600 x 1400 mm |  |  |  |
| Једнокрилна ПВЦ балконска врата 800 x 2000 mm |  |  |  |
| Једнокрилна ПВЦ балконска врата 1000 x 2100 mm |  |  |  |
| Двокрилна ПВЦ балконска врата 1200 x 2100 mm |  |  |  |
| Двокрилна ПВЦ балконска врата 1400 x 2100 mm |  |  |  |
| Двокрилна ПВЦ балконска врата 1600 x 2100 mm |  |  |  |
| Улазна ПВЦ врата једнокрилна са 3д шарком 1000x2100 mm |  |  |  |
| Улазна ПВЦ врата двокрилна са 3д шарком 1400 x 2000 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Рок важења цена: шест месеци од отварања понуда |  |  |  |

Бодује се економски најповољнија цена - најнижа цена.

Потпис и печат подносиоца